EMU 0404 available interface on USB

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction | Poll int | Note | Interf | alt | #bits | #chan | rate |
| 1 | 8 |  | 2 | 1 | 24 | 2 | 44100 |
| 1 | 4 |  | 2 | 2 | 24 | 2 | 44100 |
| 1 | 8 |  | 2 | 3 | 24 | 2 | 48000 |
| 1 | 4 |  | 2 | 4 | 24 | 2 | 48000 |
| 1 | 8 |  | 2 | 5 | 24 | 2 | 88200 |
| 1 | 4 |  | 2 | 6 | 24 | 2 | 88200 |
| 1 | 8 |  | 2 | 7 | 24 | 2 | 96000 |
| 1 | 4 |  | 2 | 8 | 24 | 2 | 96000 |
| 1 | 4 |  | 2 | 9 | 24 | 2 | 176400 |
| 1 | 4 |  | 2 | 10 | 24 | 2 | 192000 |
| 1 | 8 |  | 2 | 11 | 24 | 4 | 44100 |
| 1 | 4 |  | 2 | 12 | 24 | 4 | 44100 |
| 1 | 8 |  | 2 | 13 | 24 | 4 | 48000 |
| 1 | 4 |  | 2 | 14 | 24 | 4 | 48000 |
| 1 | 4 |  | 2 | 15 | 24 | 4 | 88200 |
| 1 | 4 |  | 2 | 16 | 24 | 4 | 96000 |
| 0 | 8 |  | 1 | 1 | 24 | 2 | 44100 |
| 0 | 4 |  | 1 | 2 | 24 | 2 | 44100 |
| 0 | 8 |  | 1 | 3 | 24 | 2 | 48000 |
| 0 | 4 |  | 1 | 4 | 24 | 2 | 48000 |
| 0 | 8 |  | 1 | 5 | 24 | 2 | 88200 |
| 0 | 4 |  | 1 | 6 | 24 | 2 | 88200 |
| 0 | 8 |  | 1 | 7 | 24 | 2 | 96000 |
| 0 | 4 |  | 1 | 8 | 24 | 2 | 96000 |
| 0 | 4 |  | 1 | 9 | 24 | 2 | 176400 |
| 0 | 4 |  | 1 | 10 | 24 | 2 | 192000 |
| 0 | 8 |  | 1 | 11 | 24 | 4 | 44100 |
| 0 | 4 |  | 1 | 12 | 24 | 4 | 44100 |
| 0 | 8 |  | 1 | 13 | 24 | 4 | 48000 |
| 0 | 4 |  | 1 | 14 | 24 | 4 | 48000 |
| 0 | 4 |  | 1 | 15 | 24 | 4 | 88200 |
| 0 | 4 |  | 1 | 16 | 24 | 4 | 96000 |
| 0 | 8 | IEC1937 AC-3 audio format type! | 1 | 17 | 16 | 2 | 44100 |
| 0 | 8 | IEC1937 AC-3 audio format type! | 1 | 18 | 16 | 2 | 48000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |